Орган по сертификации ООО «Эксперимент» работает по типовым схемам, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621 «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза»;

| Номер схемы | Элементы схемы |
| --- | --- |
| подача заявки заявителем, рассмотрение и принятие решения | отбор | исследование (испытание) типа | испытания образца продукции | исследование проекта продукции | анализ состояния производства | сертификация системы менеджмента | анализ и принятие решения | инспекционный контроль |
| испытания образцов продукции | и (или) анализ состояния производства | контроль системы менеджмента |
| Для продукции, требования к которой установлены техническими регламентами Союза\* |
| 1С | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ |
| 2С | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ |
| 3С | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ |
| 4С | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ |
| 9С | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ |
| 10С | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ |
| 11С | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ |
| \* Особенности применения схем установлены конкретными Техническими регламентами |

Схемы 2с (\*), 10с (\*), 11с (\*) ТР ТС 018/2011- означают, что сертификат соответствия выдается только на основании сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ЕЭК ООН.

Особенности применения схем установлены Техническими регламентами

Орган по сертификации по письменному запросу Заявителя, предоставляет информацию (или ссылки) о правилах и процедурах оценивания, выдачи, продления, расширения или сужения области применения, приостановления действия, отмены или отказа в выдаче сертификата.